{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020.06"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020.06","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,4],[2,5,4,5],[3,2,3,4],[5,0,10,0],[11,0,30,0]]}
["黄鹤楼酒业有限公司2020年06月份水质监测表"]
[]
["厂区","日期","水质监测",null,null,"备注"]
[null,null,"厂区总排口"]
[null,null,"化学需氧量CODCr    (mg/L)","氨氮NH3-N      (mg/L)","pH"]
["武汉","2020-06-01",{"v":164,"d":"164.0"},7.374,7.11]
[null,"2020-06-10",150.5,3.516,7.21]
[null,"2020-06-22",{"v":318,"d":"318.0"},{"v":5,"d":"5.000"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-06-23",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":2.5,"d":"2.500"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率（%）",100,100,100]
["咸宁","2020-06-01",95,9,{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[null,"2020-06-02",108,17,6.26]
[null,"2020-06-03",101,15,6.17]
[null,"2020-06-04",117,20,{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-06-05",108,18,{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[null,"2020-06-08",96,3,{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-06-09",96,8,{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-06-10",15,1,{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"2020-06-11",96,10,{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-06-12",108,9,{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-06-15",20,1,{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"2020-06-16",114,18,{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[null,"2020-06-17",126,14,{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-06-18",126,13,{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-06-19",119,14,{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[null,"2020-06-22",21,0.6,{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,"2020-06-23",51,2.1,{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[null,"2020-06-24",116,14.2,{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率（%）",100,100,100]