{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020.09"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020.09","index":0,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,4],[2,5,4,5],[3,2,3,4],[5,0,14,0],[16,0,39,0]]}
["黄鹤楼酒业有限公司2020年09月份水质监测表"]
[]
["厂区","日期","水质监测",null,null,"备注"]
[null,null,"厂区总排口"]
[null,null,"化学需氧量\nCODCr\n(mg/L)","氨氮\nNH3-N      (mg/L)","pH"]
["武汉","2020-09-08",{"v":304,"d":"304.0"},{"v":20,"d":"20.000"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[null,"2020-09-11",{"v":350,"d":"350.0"},{"v":20,"d":"20.000"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[null,"2020-09-17",{"v":42,"d":"42.0"},{"v":5.8,"d":"5.800"},{"v":6.9,"d":"6.90"}]
[null,"2020-09-18",{"v":83,"d":"83.0"},{"v":7.3,"d":"7.300"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,"2020-09-22",{"v":71,"d":"71.0"},{"v":10.7,"d":"10.700"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[null,"2020-09-24",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":12.2,"d":"12.200"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[null,"2020-09-28",{"v":168,"d":"168.0"},{"v":20,"d":"20.000"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"2020-09-29",{"v":101,"d":"101.0"},{"v":7.8,"d":"7.800"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率",100,100,{"v":100,"d":"100.000"}]
[]
["咸宁","2020-09-01",{"v":59,"d":"59.00"},{"v":28.1,"d":"28.10"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,"2020-09-02",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"2020-09-03",{"v":47,"d":"47.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"2020-09-04",{"v":26,"d":"26.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"2020-09-07",{"v":44,"d":"44.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,"2020-09-08",{"v":51,"d":"51.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"2020-09-09",{"v":68,"d":"68.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-09-10",{"v":77,"d":"77.00"},{"v":5.9,"d":"5.90"},{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[null,"2020-09-11",{"v":57,"d":"57.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-09-14",{"v":101,"d":"101.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[null,"2020-09-15",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,"2020-09-16",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"2020-09-17",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,"2020-09-18",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"2020-09-21",{"v":102,"d":"102.00"},{"v":23.6,"d":"23.60"},{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[null,"2020-09-22",{"v":129,"d":"129.00"},{"v":24.8,"d":"24.80"},{"v":6.9,"d":"6.90"}]
[null,"2020-09-23",{"v":131,"d":"131.00"},{"v":20.4,"d":"20.40"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-09-24",{"v":96,"d":"96.00"},{"v":16.3,"d":"16.30"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"2020-09-25",{"v":75,"d":"75.00"},{"v":18.2,"d":"18.20"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[null,"2020-09-27",{"v":45,"d":"45.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[null,"2020-09-28",{"v":42,"d":"42.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"2020-09-29",{"v":89,"d":"89.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率",100,100,{"v":100,"d":"100.000"}]